#########################################################################

# ЭПЮРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГОННОЙ НАГРУЗКИ ПО РАЗМАХУ АГРЕГАТА

# Первый столбец - параметрическая координата по размаху,
# второй столбец - значение погонной нагрузки.
# Координата по размаху должна быть безразмерной и изменяться от 0 до 1.
# Значения координат по размаху должны быть заданы в порядке возрастания.
# Не допускается наличие точек с одинаковыми координатами по размаху.
# В эпюре должно быть не менее двух точек.
# Строки, отмеченные символом #, являются комментариями.

#########################################################################

0	0
0.02	10
0.15	12
0.3	12.7
0.4	12.8
0.5	12.4
0.6	11.8
0.7	11.2
0.85	9.8
0.98	8
1	0
