FASTENER DOCTOR - программа для лечения и конвертации крепежа

Copyright (C) 2018-2019  Михаил Козлов
Сайт проекта: <http://www.fastenerdoctor.ru/>
Адрес электронной почты для связи с разработчиком:
<doctor.fastener@gmail.com>


Главная функция: FASTENER_DOCTOR.m

Перед началом работы с программой ознакомьтесь с руководством пользователя!



История изменений:

Версия 1.3 - 27.03.2019

  - Добавлена возможность создания в Patran группы с текущим крепежом.
  - Добавлена возможность копирования крепежа (создание в Patran группы с дубликатами крепежа в виде балочных болтов).

Версия 1.2.7 - 21.03.2019

  - Исправлен баг, в котором в редких случаях при чтении bdf файла не считывалось название первого по счету property set.

Версия 1.2.6 - 03.02.2019

  - Добавлена поддержка команды INCLUDE в bdf файлах.
  - Улучшен модуль чтения bdf файлов: реализована нечувствительность имен команд и карточек к регистру.

Версия 1.2.5 - 06.12.2018

  - Добавлена поддержка параметра LAM = "SYM" в карточках PCOMP.

Версия 1.2.4 - 27.11.2018

  - В алгоритмы конвертации сеток вокруг крепежа внесены изменения, предотвращающие повреждение отсутствующих в bdf (или пропускаемых программой при чтении bdf) элементов модели, находящихся в зоне крепежа.

Версия 1.2.3 - 25.11.2018

  - Реализовано распознавание крепежа и работа с ним в случае, когда между сетками из оболочечных элементов, соединенными болтом, есть твердотельные элементы, явно моделирующие наполнитель в сэндвичных конструкциях.

Версия 1.2.2 - 22.11.2018

  - Реализовано распознавание крепежа и работа с ним в случае, когда лучи RBE3, служащего для раздачи нагрузки, попадают на зону крепежа.
  - Настройка единиц измерения длины в модели вынесена в главную функцию (данный параметр необходим для корректного расчета допусков в моделях, в которых единица измерения длины отлична от мм).

Версия 1.2.1 - 18.11.2018

  - Переработаны и улучшены сообщения о причине нераспознавания крепежа, выдаваемые функцией Where_Is_My_Bolt.

Версия 1.2 - 04.11.2018

  - Добавлена возможность конвертировать сетки, в которые установлен крепеж, из одного вида в другой.
  - Увеличена скорость починки систем координат в крепеже Рутмана при проигрывании сессионного файла. 

Версия 1.1 - 01.11.2018

  - Добавлена поддержка новых типов сеток, в которые может устанавливаться крепеж. Теперь крепеж может быть установлен в сетку из оболочечных элементов с локальным усилением из RBE2.

Версия 1.0 - 21.10.2018

  - Исходный релиз.
