#########################################################################

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА Xd ПО РАЗМАХУ АГРЕГАТА
# В СЛУЧАЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА КАЖДОЙ ХОРДЕ ПО ТРАПЕЦИИ

# Первый столбец - параметрическая координата по размаху,
# второй столбец - значение параметра Xd.
# Координата по размаху должна быть безразмерной и изменяться от 0 до 1.
# Значения координат по размаху должны быть заданы в порядке возрастания.
# Не допускается наличие точек с одинаковыми координатами по размаху.
# В распределении должно быть не менее двух точек.
# Строки, отмеченные символом #, являются комментариями.

#########################################################################

0	0.3333
0.5	0.42
1	0.5
