################################################################################################

# ЭПЮРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПО ХОРДАМ АГРЕГАТА

# В данном файле может содержаться одна, либо несколько эпюр распределения давления по хордам.

# Перед каждой эпюрой с помощью команды SPAN задается ее параметрическая координата по размаху.
# Координата по размаху должна быть безразмерной и изменяться от 0 до 1.
# Значения координат по размаху должны быть заданы в порядке возрастания.
# Не допускается наличие эпюр с одинаковыми координатами по размаху.

# Первый столбец в каждой эпюре - параметрическая координата по хорде,
# второй столбец - значение давления.
# Координата по хорде должна быть безразмерной и изменяться от 0 до 1.
# Значения координат по хорде в каждой эпюре должны быть заданы в порядке возрастания.
# В пределах одной эпюры не допускается наличие точек с одинаковыми координатами по хорде.
# В каждой эпюре должно быть не менее двух точек.

# Строки, отмеченные символом #, являются комментариями.

################################################################################################

SPAN 0

0	1
0.2	0.8
0.4	0.6
0.6	0.5
0.8	0.4
1	0.35

SPAN 0.5

0	2
0.2	1
1	1

SPAN 1

0	3
1	0
